0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

OFF DIAGONAL SLICE (through "bowtie")

AVG. INSTANTANEOUS FREQUENCY /Hz