-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 0

50

100

150

200

250

Q (Quantity of light) f (response byte) measured camera response functions)